附件：1.健康照护师实操考场隔音改造项目工程量清单
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合
单价
	合价
	备注

	1
	011205001001
	120mm隔音板隔墙（含内部隔音棉）
	1.隔墙类型:轻钢龙骨隔音隔断，墙体总厚度120mm，通高3.6m
2.骨架规格:75X45系列镀锌轻钢龙骨;含天地龙骨、竖龙骨、贯通横撑龙骨，龙骨间距按设计;与结构连接处设置减震密封胶条;含加固件
3.膨胀螺栓、自攻钉全套辅材
4.基层板:9.5mm厚纸面石膏板基层5.空腔填充:龙骨空腔内满填隔音棉，填充密实无空隙
6.饰面层:隔音板饰
7.板缝处理:板缝嵌缝、贴纸带防裂处理
8.施工要求:龙骨、板材安装;缝隙密封处理;满足隔声设计要求
	㎡
	299.36
	
	
	

	2
	010802004001
	钢制隔音门
	1.门类型:钢制隔音平开门
2.洞口尺寸:1400x2200mm
3.框扇材质:冷轧钢板门框、门扇;门扇内部填充阻尼隔音吸音材料
4.隔声指标:隔声量≥40dB(按图纸修改）
5.开启方式:单扇平开门
6.配套配置:含钢制门框、门扇;门扇与门框全套隔音密封胶条;门底自动升降密封条;闭门器;配套合页、门锁等全套五金配件
7.表面处理:静电喷塑(颜色按设计)
8.工艺要求:成品门供货、运输、安装;框周边缝隙密封打胶;满足隔声验收要求
9.其他:含所有配套五金
	㎡
	36.96
	
	
	

	3
	030412001001
	配管
	1. 名称:阻燃PVC电工套管
2.规格:DN25(Φ25）
3.材质:阻燃PVC-U，难燃型
4.敷设部位:墙面暗敷
5. 配置:含管接头、管卡、锁母、护口等全套管件辅材
6. 工作内容:管路敷设、固定、接口处理;管口封堵
7.其他:不含穿线，不含接线盒
	m
	240
	
	
	

	4
	030412004001
	配线
	1.名称:铜芯绝缘导线
2.型号规格:BV-2.5㎟
3.材质:铜芯，聚氯乙烯绝缘
4.敷设部位:管内穿线
5.敷设方式:管内穿线
6.工作内容:导线敷设、接头压接、绑扎、绝缘测试
	m
	480
	
	
	

	5
	030412006001
	接线盒
	1. 名称:接线盒(灯具/开关插座盒)
2. 材质:PVC塑料，阻燃
3. 规格:86型
4. 安装形式:暗装
5. 配套配件:含锁母护口、管接头
6.工作内容:本体安装、固定、管口封堵
	个
	72
	
	
	

	6
	030413014001
	插座
	1. 名称:单相二三极五孔插座
2. 品牌型号:公牛，86型暗装，10A250V
3.材质:阻燃PC面板，带安全保护门4.安装方式:暗装，安装高度按图纸5.工作内容:插座面板安装、接线、调试
	套
	48
	
	
	

	7
	030413013001
	照明开关、按钮
	1. 名称:单联双控跷板开关
2. 品牌型号:公牛，86型暗装，10AX-250V带荧光指示
3. 面板材质:阻燃PC面板
4. 安装方式:暗装
5.工作内容:面板安装、接线、调试
	套
	24
	
	
	

	8
	/
	措施项目
	1. 安全生产费
2. 环境保护费
3. 文明施工费
4. 临时设施费
	项
	1
	
	
	

	9
	/
	其他项目
	建设项目工伤保险
	项
	1
	
	
	

	10
	/
	增值税
	增值税
	项
	1
	
	
	

	11
	合计
	
	





清单编制说明
1、本结算清单严格依据考试鉴定中心改造平面施工图纸进行工程量核算，需要改造两间。每间建筑整体尺寸为东西9.5m、南北16.5m、层高3.6m，改造后形成6间独立隔音考试房间，中间设置2m净宽纵向通行走廊。
2、每间实操考场隔音板隔墙工程总长46.71m，通高3.6m，施工总面积149.68㎡，采用通高整体隔断施工，无半截隔墙，完全满足考试场地隔音防串音使用标准。
3、每间实操考场配置6套专用隔音室内门，均朝向走廊开启，建筑原有南北对外大门不在本次施工及结算范围内。
4、本清单涵盖隔音板隔墙制作安装、隔音门安装、缝隙密封降噪、减震垫铺设、五金辅材、人工安装、垃圾清运、安全文明措施费等全部施工内容。不含原有建筑地面、墙面翻新、窗户改造、水改造、办公家具及设备采购安装。
5、清单单价为市场工程常规参考价格，最终结算金额以现场实际施工工程量及合同约定为准。
6、工程施工完成后，各功能房间需实现独立隔音效果，房间之间无串音、杂音干扰，满足职业技能考试鉴定场地



